|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委托批号** |  | **受检单位** |  | | |
| **仪器设备** | 便携式红外气体分析仪GXH-3011A1 | | **温度/湿度/气压** | **℃, %RH, kPa** | |
| **检测日期** |  | **检测方法/检出限** | GBZ/T 160.28-2004 0.1mg/m3 | **仪器主要参数** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测点编号** | **检测岗位/**  **工种** | **测量时间** | **测量值C1(ppm)** | | | | | | **20℃标况浓度C2（mg/m3）** | **代表时长（h）** | **CMAX**  **（mg/m3）** | **CTWA**  **（mg/m3）** | **CSTEL**  **（mg/m3）** | **备 注**  **防护设施等** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **平均值** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据需要转换为标况浓度，职业卫生为20℃标况。，，20℃标况CO浓度  在采样点温度t低于5℃或高于35℃、大气压P低于98.8kPa或高于103.4kPa时，应按如下公式将采样体积换算成标准采样体积。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测点编号** | **检测岗位/**  **工种** | **测量时间** | **测量值C1(ppm)** | | | | | | **20℃标况浓度C2（mg/m3）** | **代表时长（h）** | **CMAX**  **（mg/m3）** | **CTWA**  **（mg/m3）** | **CSTEL**  **（mg/m3）** | **备 注**  **防护设施等** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **平均值** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：根据需要转换为标况浓度，职业卫生为20℃标况。，，20℃标况CO浓度  在采样点温度t低于5℃或高于35℃、大气压P低于98.8kPa或高于103.4kPa时，应按如下公式将采样体积换算成标准采样体积。 | | | | | | | | | | | | | | |