|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **委托编号** |  | | **测量方法** | GBZ/T189.8—2007 | **环境温、湿度** | **℃ %RH** |
| **受检单位** |  | | | | **测量日期** | **年 月 日** |
| **声校准器名称及编号** | | 声级校准器 | | | **仪器名称** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测点 编号** | **巡检岗位及 巡检工姓名** | **日接触时间（h）** | **仪器编号 （校准值）** | **测量时间（T）** | | **测量值 dB（A）** | **LAeq(8)**  **8h等效声级dB** | **LAeq(40)**  **40h等效声级dB** | **备注 （周工作天数、防护措施等）** |
| **开始** | **结束** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5d/w.≠8h/d时计算8h等效声级，≠5d/w时计算40h等效声级。LAeq(8)=10\*lg(∑10^(LAeq/10)/8) LAeq(40)=10\*lg(∑10^(LAeq/10)/40) | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测点 编号** | **巡检岗位及 巡检工姓名** | **日接触时间（h）** | **仪器编号 （校准值）** | **测量时间（T）** | | **测量值 dB（A）** | **LAeq(8)**  **8h等效声级dB** | **LAeq(40)**  **40h等效声级dB** | **备注 (周工作天数、防护措施等)** |
| **开始** | **结束** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5d/w.≠8h/d时计算8h等效声级, ≠5d/w时计算40h等效声级。LAeq(8)=10\*lg(∑10^(LAeq/10)/8) LAeq(40)=10\*lg(∑10^(LAeq/10)/40) | | | | | | | | | |